**Špecifikácia ponuky**

**Názov predmetu zákazky: Technika pre projekt s názvom: Zberný dvor a stojiská**

**Verejný obstarávateľ: Obec Pozdišovce**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KOLESOVÝ TRAKTOR (s kabínou)– ks 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa**  | **Ponuka uchádzača – Vyplniť**  |
| Výkon motora | kW/HP | 55/75 – 75/102 |  |
| Počet valcov | ks | 3 – 4  |  |
| Maximálna pojazdná rýchlosť | km/hod. | 30 - 40 |  |
| Hmotnosť traktora bez záťaže | kg | 3300- 4500 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača –** **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Riadenie – prevodovka  | plne synchronizovaná |  |
| Prevedenie  | 4x4 |  |
| Brzdy prívesu (vzduchové) | áno  |  |
| Trojbodový záves | kategória II |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov, značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový resp. iný relevantný dokument [[1]](#footnote-1)** | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazkyDokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského) |

**TRAKTOROVÝ NÁVES (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom) – 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa**  | **Ponuka uchádzača -** **Vyplniť**  |
| Nosnosť  | kg | min. 5000 |  |
| Rýchlosť (transportná) | km/hod. | 30 - 40 |  |
| Celková hmotnosť  | kg | max. 6750  |  |
| Výška bočníc | mm | min.500 + 500 |  |
| Objem ložnej plochy  | m3  | 9,00 – 10,00 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača -** **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Náprava  | jednoduchá, pevná, odpružená |  |
| Parkovacia brzda | automatická |  |
| Mechanická noha (oporná) | áno  |  |
| Brdzová sústava (vzduchová) 2 okruhy  | áno  |  |
| Hydraulické vyklápanie na tri strany  | áno  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov, značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový resp. iný relevantný dokument**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazkyDokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského) |

**ŠTIEPKOVAČ - (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom) – 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača -** **Vyplniť** |
| Max. priemer drveného materiálu | mm | 120 - 160 |  |
| Počet nožov na rotore | ks | min. 2 |  |
| Počet protinožov (protiostrie) | ks | min. 1 |  |
| Výkon práce | t/hod. | min. 2,00 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača -** **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Zapojenie do zadných ramien traktora | áno  |  |
| Pohon  | kardanom (min. 540 ot/min.) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov, značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový resp. iný relevantný dokument**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazkyDokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského) |

v..................................dňa .................................

.........................................................................................................

 (meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača)

1. *Upozornenie – verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený dokument obsahoval všetky údaje, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo výzve na predkladanie ponúk.*  [↑](#footnote-ref-1)